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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu „Teleskopický kolový nakladač“
Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu s podmínkami výběrového řízení poskytuje následující odpovědi.



Dotaz č. 1 – Systém řízení

Dotaz: Zda zadavatel připustí rovněž stroje vybavené řízením všech kol.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na požadavku uvedeném v zadávací dokumentaci.

Požadovaný teleskopický kolový nakladač musí být vybaven kloubovým nebo stereo řízením, jak je uvedeno v technické specifikaci. Tento požadavek vychází z provozních potřeb zadavatele a dlouhodobých zkušeností s provozem obdobné techniky při celoroční údržbě města.

Technická specifikace byla sestavena jako průřez parametrů více výrobců a není stanovena s odkazem na konkrétní obchodní značku.



Dotaz č. 2 – Nosnost při manipulaci na vidlích

Dotaz: Při jaké poloze řízení a teleskopického ramene má být parametr posuzován.

Odpověď zadavatele:

Požadovaná minimální nosnost 2 200 kg se vztahuje k hodnotě uváděné výrobcem dle normy ISO 14397-1.

Zadavatel nebude stanovovat další podmínky měření nad rámec údajů uváděných výrobcem v technické dokumentaci. Splnění požadavku uchazeč doloží technickou dokumentací výrobce.



Dotaz č. 3 – Hydraulický rychloupínač

Dotaz: Zda je požadován standardní hydraulický rychloupínač nebo plně automatický hydraulický systém.

Odpověď zadavatele:

Požadavek zadavatele bude splněn dodáním hydraulického rychloupínače nářadí.

Zadavatel nepožaduje automatické hydraulické připojování pracovního nářadí bez vystoupení obsluhy z kabiny. Dodavatel může nabídnout i technicky vyšší úroveň řešení, pokud splní minimální požadavky zadávací dokumentace.



Dotaz č. 4 – Pracovní nářadí

a) Šířka lopaty 4 v 1

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje lopatu 4 v 1 o šířce přibližně 2 100 mm ±100 mm, odpovídající výkonové kategorii nabízeného stroje.



b) Paletizační vidle

Odpověď zadavatele:

Paletizační vidle musí být kompatibilní s dodaným rychloupínacím systémem a musí mít nosnost minimálně odpovídající požadované nosnosti stroje při manipulaci na vidlích, tj. minimálně 2 200 kg.



c) Rychloupínání silniční frézy Simex PL 35.15

Odpověď zadavatele:

Zadavatel vlastní silniční frézu Simex PL 35.15, která bude s dodaným strojem provozována.

Zadavatel nebude poskytovat fotografie ani další technickou dokumentaci stávajícího příslušenství.

Vzhled a základní konstrukční provedení silniční frézy Simex PL 35.15 jsou veřejně dostupné z běžně dostupných zdrojů, zejména na internetových stránkách výrobce, v produktových materiálech a ve veřejně dostupných videích (např. YouTube).

Po dobu lhůty pro podání nabídek je po předchozí domluvě možné provést osobní prohlídku frézy v areálu zadavatele a ověřit způsob jejího připojení.

Dodavatel je povinen nabídnout takové technické řešení, které zajistí plnou kompatibilitu dodávaného stroje se silniční frézou Simex PL 35.15, včetně případného adaptéru nebo jiného technického řešení, bude-li to pro zajištění kompatibility nezbytné. Současně musí být splněny požadované hydraulické parametry uvedené v zadávací dokumentaci.



Dotaz č. 5 – Termín dodání

Dotaz: Žádost o prodloužení termínu dodání z 3 měsíců na 6 měsíců od podpisu kupní smlouvy.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel žádosti o prodloužení termínu dodání nevyhovuje.

Požadovaný termín dodání do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy zůstává beze změny.

Před stanovením zadávacích podmínek zadavatel ověřoval reálnost dodacích lhůt u výrobců a dodavatelů působících na trhu Evropské unie a má za to, že stanovený termín je při splnění požadavků zadávací dokumentace reálně dosažitelný.

Současně je dodržení tohoto termínu nezbytné z provozních důvodů zadavatele, neboť nový stroj musí být dodán, uveden do provozu a připraven k nasazení před zahájením zimní údržby komunikací.
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